附件2

## 地面伸缩缝改造项目报价单

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程量 | 计量单位 | 单价 | 总价 | 供应商报价 |
| 1 | 更换崇德楼伸缩缝盖板 | 长3.1m\*宽0.34m，8根，带压花、设防滑不锈钢盖板，含材料、人工及辅料 | 8.5 | ㎡ | 350 | 2975 |  |
| 2 | 更换崇文楼伸缩缝盖板 | 长3.6m\*宽0.34m，8根，带压花、设防滑不锈钢盖板，含材料、人工及辅料 | 9.8 | ㎡ | 350 | 3430 |  |
| 合计 | | | | | | 6405 |  |